**Załącznik nr 1 A do SIWZ**

nr sprawy  **DT.240.1.11.2024**

**Opis przedmiotu zamówienia**

 Zaoferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, kompletny i bez wad oraz musi spełniać poniższe parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego:

|  |  |
| --- | --- |
| **Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024** | Uwagi Wykonawcy |
| 1. Typ nadwozia – furgon,
 |  |
| 1. DMC 3 500 kg
 |  |
| 1. Liczba miejsc – 3,
 |  |
| 1. Minimalna długość pojazdu – 5 400 mm,
 |  |
| 1. Maksymalna długość pojazdu – 5 500 mm,
 |  |
| 1. Maksymalny rozstaw osi pojazdu – 3 450 mm,
 |  |
| 1. Minimalna wysokość pojazdu – 2 500 mm,
 |  |
| 1. Maksymalna wysokość pojazdu – 2 550 mm,
 |  |
| 1. Minimalna ładowność pojazdu – 1400 kg,
 |  |
| 1. DMC ciągniętej przyczepy z hamulcem najazdowym 2 500 kg,
 |  |
| 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę Euro 6 o mocy minimum 180 KM,
 |  |
| 1. Skrzynia biegów manualna,
 |  |
| 1. Napęd na przednią oś,
 |  |
| 1. Kolor nadwozia – biały,
 |  |
| 1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące,
 |  |
| 1. Wykaz płynów eksploatacyjnych z podaniem nazw handlowych lub norm jakie musza spełniać,
 |  |
| 1. Plan przeglądów pojazdu z podaniem czynności przeglądowych i elementów eksploatacyjnych podlegających wymianie,
 |  |
| 1. Komplet dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu po drogach publicznych w Polsce i wymaganych do rejestracji pojazdu,
 |  |
| 1. Autoryzowany serwis pojazdu w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego,
 |  |
| **Wyposażenie pojazdu:** |  |
| 1. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem,
 |  |
| 1. Miejsce dla trzech osób (układ siedzeń 1+2),
 |  |
| 1. Pokrowce na fotel kierowcy i fotel pasażerów, materiałowe, czarne lub ciemne szare,
 |  |
| **Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024** | Uwagi Wykonawcy |
| 1. Elektrycznie regulowane lusterka boczne z podgrzewaniem,
 |  |
| 1. Centralny zamek z alarmem,
 |  |
| 1. Tylne czujniki parkowania,
 |  |
| 1. Kamera cofania,
 |  |
| 1. Gniazdo zasilania 12V w przedziale kierowcy,
 |  |
| 1. Klimatyzacja manualna,
 |  |
| 1. Elektrycznie otwierane szyby,
 |  |
| 1. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,
 |  |
| 1. Radio fabryczne z Bluetooth, zestaw głośnomówiący,
 |  |
| 1. Światła do jazdy dziennej,
 |  |
| 1. Światła przeciwmgłowe,
 |  |
| 1. Czujnik światła (automatyczna zmiana świateł z dziennych na mijania),
 |  |
| 1. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów,
 |  |
| 1. Czujnik deszczu (automatyczne włączanie wycieraczek),
 |  |
| 1. Układ ABS, ESP,
 |  |
| 1. Asystent ruszania pod górę,
 |  |
| 1. Asystent utrzymania pasa ruchu,
 |  |
| 1. Sygnał dźwiękowy podczas cofania,
 |  |
| 1. System monitorowania ciśnienia w kołach,
 |  |
| 1. System monitorujący uwagę kierowcy,
 |  |
| 1. System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa,
 |  |
| 1. Ogrzewanie postojowe zasilane ze zbiornika paliwa pojazdu,
 |  |
| 1. Półka podsufitowa,
 |  |
| 1. Pełnowymiarowe koło zapasowe,
 |  |
| 1. Komplet opon letnich z felgami stalowymi (fabryczne),
 |  |
| 1. Komplet opon zimowych z felgami stalowymi (fabryczne),
 |  |
| 1. Dolna osłona silnika,
 |  |
| 1. Hak do przyczepy, gniazdo elektryczne dla oświetlenia przyczepy 13 PIN,
 |  |
| 1. Gaśnica,
 |  |
| 1. Trójkąt ostrzegawczy,
 |  |
| **Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024** | Uwagi Wykonawcy |
| 1. Apteczka,
 |  |
| 1. Gumowe dywaniki,
 |  |
| 1. Osłony przeciwbłotne osi przedniej i osi tylnej,
 |  |
| 1. Nadkola kół osi tylnej,
 |  |
| 1. Trwała przegroda przedziału ładunkowego, bez przeszklenia,
 |  |
| 1. Boczne drzwi przesuwne bez przeszklenia z prawej strony,
 |  |
| 1. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, bez przeszklenia, otwierane o kąt 270o,
 |  |
| 1. Minimalna szerokość przedziału ładunkowego między nadkolami mierzona po podłodze – 1 420 mm,
 |  |
| 1. Minimalna szerokość przedziału ładunkowego mierzona po podłodze – 1 870 mm,
 |  |
| 1. Minimalna długość przedziału ładunkowego do przegrody – 3 100 mm,
 |  |
| 1. Minimalna wysokość przedziału ładunkowego – 1 930 mm,
 |  |
| 1. Minimalna szerokość otworu drzwi tylnych – 1 560 mm,
 |  |
| 1. Minimalna wysokość otworu drzwi tylnych – 1 790 mm,
 |  |
| 1. Montaż anteny radiotelefonu (antena Zamawiającego) i instalacji zasilającej radiotelefon – przewód 2 x 1.5 mm2 miedziany z bezpiecznikiem przy akumulatorze (lokalizacja miejsca wyprowadzenia przewodów i montażu radiotelefonu do ustalenia),
 |  |

 Potwierdzam zapoznanie się z ww. wymaganiami Zamawiającego

 …......................................

 pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy