**Załącznik nr 1 A do SIWZ**

nr sprawy  **DT.240.1.11.2024**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zaoferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, kompletny i bez wad oraz musi spełniać poniższe parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego:

|  |  |
| --- | --- |
| **Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024** | Uwagi Wykonawcy |
| 1. Typ nadwozia – furgon, |  |
| 1. DMC 3 500 kg |  |
| 1. Liczba miejsc – 3, |  |
| 1. Minimalna długość pojazdu – 5 400 mm, |  |
| 1. Maksymalna długość pojazdu – 5 500 mm, |  |
| 1. Maksymalny rozstaw osi pojazdu – 3 450 mm, |  |
| 1. Minimalna wysokość pojazdu – 2 500 mm, |  |
| 1. Maksymalna wysokość pojazdu – 2 550 mm, |  |
| 1. Minimalna ładowność pojazdu – 1400 kg, |  |
| 1. DMC ciągniętej przyczepy z hamulcem najazdowym 2 500 kg, |  |
| 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę Euro 6 o mocy minimum 180 KM, |  |
| 1. Skrzynia biegów manualna, |  |
| 1. Napęd na przednią oś, |  |
| 1. Kolor nadwozia – biały, |  |
| 1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące, |  |
| 1. Wykaz płynów eksploatacyjnych z podaniem nazw handlowych lub norm jakie musza spełniać, |  |
| 1. Plan przeglądów pojazdu z podaniem czynności przeglądowych i elementów eksploatacyjnych podlegających wymianie, |  |
| 1. Komplet dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu po drogach publicznych w Polsce i wymaganych do rejestracji pojazdu, |  |
| 1. Autoryzowany serwis pojazdu w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego, |  |
| **Wyposażenie pojazdu:** |  |
| 1. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem, |  |
| 1. Miejsce dla trzech osób (układ siedzeń 1+2), |  |
| 1. Pokrowce na fotel kierowcy i fotel pasażerów, materiałowe, czarne lub ciemne szare, |  |
| **Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024** | Uwagi Wykonawcy |
| 1. Elektrycznie regulowane lusterka boczne z podgrzewaniem, |  |
| 1. Centralny zamek z alarmem, |  |
| 1. Tylne czujniki parkowania, |  |
| 1. Kamera cofania, |  |
| 1. Gniazdo zasilania 12V w przedziale kierowcy, |  |
| 1. Klimatyzacja manualna, |  |
| 1. Elektrycznie otwierane szyby, |  |
| 1. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, |  |
| 1. Radio fabryczne z Bluetooth, zestaw głośnomówiący, |  |
| 1. Światła do jazdy dziennej, |  |
| 1. Światła przeciwmgłowe, |  |
| 1. Czujnik światła (automatyczna zmiana świateł z dziennych na mijania), |  |
| 1. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, |  |
| 1. Czujnik deszczu (automatyczne włączanie wycieraczek), |  |
| 1. Układ ABS, ESP, |  |
| 1. Asystent ruszania pod górę, |  |
| 1. Asystent utrzymania pasa ruchu, |  |
| 1. Sygnał dźwiękowy podczas cofania, |  |
| 1. System monitorowania ciśnienia w kołach, |  |
| 1. System monitorujący uwagę kierowcy, |  |
| 1. System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa, |  |
| 1. Ogrzewanie postojowe zasilane ze zbiornika paliwa pojazdu, |  |
| 1. Półka podsufitowa, |  |
| 1. Pełnowymiarowe koło zapasowe, |  |
| 1. Komplet opon letnich z felgami stalowymi (fabryczne), |  |
| 1. Komplet opon zimowych z felgami stalowymi (fabryczne), |  |
| 1. Dolna osłona silnika, |  |
| 1. Hak do przyczepy, gniazdo elektryczne dla oświetlenia przyczepy 13 PIN, |  |
| 1. Gaśnica, |  |
| 1. Trójkąt ostrzegawczy, |  |
| **Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024** | Uwagi Wykonawcy |
| 1. Apteczka, |  |
| 1. Gumowe dywaniki, |  |
| 1. Osłony przeciwbłotne osi przedniej i osi tylnej, |  |
| 1. Nadkola kół osi tylnej, |  |
| 1. Trwała przegroda przedziału ładunkowego, bez przeszklenia, |  |
| 1. Boczne drzwi przesuwne bez przeszklenia z prawej strony, |  |
| 1. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, bez przeszklenia, otwierane o kąt 270o, |  |
| 1. Minimalna szerokość przedziału ładunkowego między nadkolami mierzona po podłodze – 1 420 mm, |  |
| 1. Minimalna szerokość przedziału ładunkowego mierzona po podłodze –  1 870 mm, |  |
| 1. Minimalna długość przedziału ładunkowego do przegrody – 3 100 mm, |  |
| 1. Minimalna wysokość przedziału ładunkowego – 1 930 mm, |  |
| 1. Minimalna szerokość otworu drzwi tylnych – 1 560 mm, |  |
| 1. Minimalna wysokość otworu drzwi tylnych – 1 790 mm, |  |
| 1. Montaż anteny radiotelefonu (antena Zamawiającego) i instalacji zasilającej radiotelefon – przewód 2 x 1.5 mm2 miedziany z bezpiecznikiem przy akumulatorze (lokalizacja miejsca wyprowadzenia przewodów i montażu radiotelefonu do ustalenia), |  |

Potwierdzam zapoznanie się z ww. wymaganiami Zamawiającego

…......................................

pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy